2019년도 센서산업고도화전문기술개발사업

신규지원 대상과제 안내문

1. 사업개요

□ 사업목적

ㅇ 주력산업 및 차세대 신성장 산업의 경쟁력 강화를 위해 국내 일반센서 중심의 산업구조를 첨단센서 중심으로 고도화

□ 지원대상분야

ㅇ (응용상용화기술개발) 핵심기반 기술개발과 연계하여 자동차, 모바일, 로봇, 보안, 바이오/의료, 환경 등 주력 및 미래 신성장산업 분야에 필요한 첨단센서 제품화 및 조기 상용화 기술개발 지원

2. ‘19년 신규지원 대상과제

□ 공고예산 : 53.86억원

공모방식	내역사업	신규예산(억원)
품목 지정	ㅇ 응용상용화기술개발	53.86

□ 신규지원 대상과제

- 품목지정분야

내역사업	지원기간	’19년 지원규모	공고과제
응용상용화기술개발	21개월 이내	5.5억원 이내/년	10

※ 1차년도 9개월(’19년 4월∼12월)

※ 품목별 기술이 중복되지 않는 경우 다수 과제 지원 가능

※ 과제별 총사업비 및 총수행기간은 평가위원회에서 조정 가능

3. 사업별 특이사항

□ 사업계획서 평가 지표

평가항목	세부 항목
기술성 (50)	⦁목표의 적정성(30) : 지원필요성, 목표설정, 국내외 특허 가능성 등 ⦁연구방법 및 추진전략의 적합성(20) 개발내용, 사업비, 일자리 창출계획* 등
연구역량 (30)	⦁총괄책임자 등 연구조직 역량(30) : 총괄책임자 및 연구인력, 연구인프라 등
경제성 및 사업화 가능성 (20)	⦁사업화 의지(10) : 인력활용 및 투자전략 등 ⦁사업화 계획의 적합성(5) : 사업화 추진전략 등 ⦁경제성(5) : 수익발생, 고용창출 등

* 과제 수행중 일자리창출 계획 수립 여부, 실현가능성 및 구체성을 해당 평가지표에 포함

- 지원대상 과제 : 신청과제의 종합평점이 70점 이상인 과제는 “지원가능과제”로 하며, 종합평점이 70점 미만인 과제는 “지원제외”로 분류함. 단, 70점 이상인 과제의 경우에도 해당 분야의 예산 범위가 초과한 경우에는 평가점수가 높은 순위에 따라 우선 지원되어 지원 대상에서 제외될 수도 있음

4. 문의처

구분	품목		과제접수/평가/절차 등
	담당부서	연락처 (053-718-)	담당부서	연락처 (053-718-)
센서산업고도화전문기술개발	지능형반도체 PD	8388	전자전기팀	8446

[첨부1] 센서산업고도화전문기술개발 신규 지원대상 품목

관리번호	2019-센서-일반-01				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형 원천기술형( ), 혁신제품형(O)			기술분류	전기전자부품 (센서부품)	-
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		모바일기기 사이드키에 적용 가능한 폭 2.0mm 이하 IC 일체형 지문센서 기술 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
최종목표 : 얇은 모바일 기기의 사이드 키에 적용이 가능한 폭 2.0mm 이하 초소형 IC 일체형 지문센서 기반 모듈 개발 및 상용화 폭 2.0㎜ 이하 Ultra-Narrow IC 일체형 지문센서 소자 기술개발 Touch 및 Swipe 기능 보유 고민감도 저전력 소형 소자 위한 설계 기술 Touch 모드 대기전력 절감 위한 설계 기술 초소형 모듈 패키지 기술 개발 Warpage 이슈 개선 위한 공정 기술 볼륨키 또는 전원키 디자인 구현 가능한 Convex 타입 곡면형 모듈 패키지 기술 초국소 영역 지문 이미지 평가용 알고리즘 기술개발 초소형 IC 일체형 지문센서 모듈기반 시제품 제작 초소형 IC 일체형 지문센서 모듈 성능 평가 기술
2. 지원 필요성
ㅇ Ultra-Narrow 지문센서를 폴더블 스마트폰에 조기 적용하여 상용화하기 위해서는 IC 일체형 지문센서, 초소형 모듈 패키지 및 초국소영역 지문이미지 인식 알고리즘의 핵심기술을 포함한 통합적 제품 기술개발이 요구됨 ㅇ 특히 국내 지문센서 업체는 대부분 핵심인 센서 소자를 수입하여 패키징 후 모듈화하는 기술수준에 머무르고 있음 ㅇ 정부의 집중적인 지원으로 빠르게 성장하고 있는 중국업체들에 대한 시장 경쟁력 확보를 위해서는 IC 일체형 지문센서의 국산화 및 차세대 스마트폰용 신제품 개발이 필수적으로 요구됨 ㅇ 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 등에 사용되는 지문센서의 세계시장은 2018년 42.5억불에서 연평균 15.7% 성장하여 2023년 88.0억불에 도달 예상 ㅇ 국내 지문센서 업체의 기술 경쟁력 제고를 통하여 중국 및 국내 모바일 기기 지문센서 점유율 확장이 가능할 것으로 판단됨
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 (1차년도 : 9개월, 2차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘19년 5.5억원 이내 (총 정부출연금 13억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소ㆍ중견기업 ㅇ 기술료 징수 여부 : 징수

관리번호	2019-센서-일반-02				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형 원천기술형( ), 혁신제품형(O)			기술분류	전기전자부품 (센서부품)	-
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		8인치 웨이퍼 기반 디지털 출력을 갖고 67dB 이상의 신호잡음비를 갖는 MEMS 음향 센서 모듈 기술 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
최종목표 : 8인치 웨이퍼 기반 초소형 정전용량형 MEMS 음향센서 소자와 디지털 ROIC(Read-Out IC)을 통해 67dB 이상 신호잡음비를 갖는 MEMS 음향 센서 모듈 기술 개발 8인치 웨이퍼 기반 초소형 정전용량식 MEMS 음향센서 소자 기술개발 소형 die, 고민감도 및 높은 AOP 성능 동시 확보 위한 소자 설계/공정 기술 양산 시 수율 확보를 위한 공정 안정화 기술 디지털 츨력이 포함된 ROIC 소자 기술개발 소형 die, 고신호잡음비 및 낮은 PSR 성능 동시 확보 위한 설계 기술 OTP(One-Time Programmable) 자동 민감도 조절 및 저전력 모드 기능 위한 설계 기술 고신호잡음비 디지털 MEMS 마이크로폰 모듈 기술 개발 양산 자동화 라인 이용한 음향패키지 및 모듈 제조공정 기술 MEMS 마이크로폰 소자(음향센서 및 ROIC 소자) 및 모듈 성능평가 기술
2. 지원 필요성
ㅇ MEMS 마이크로폰 세계시장의 거대화 및 지속적인 고성장 추세에 따라 국내 모듈 업체에 소자를 공급하던 외국 업체가 자체적인 모듈 생산을 추진할 것으로 예상됨. 이에 따라 성능 및 가격 경쟁력을 동시에 확보한 소자의 국산화가 시급히 요구됨 ㅇ 일부 중소기업과 연구소에서 음향센서 및 ROIC 소자의 IP를 확보하고 있어 이를 활용하여 수요업체와의 적극적 기술협력을 통해 MEMS 마이크로폰용 소자의 국산화를 추진할 필요성이 있음 ㅇ 한국은 세계 3위의 MEMS 마이크로폰 소비국이나 대부분을 외국으로부터 수입하고 있으며, 특히 MEMS 음향센서 및 CMOS ROIC 소자를 수입하여 패키징을 통한 모듈 생산 수준에 머무르고 있음 ㅇ MEMS 마이크로폰 세계시장은 2017년 13.4억불에서 연평균 11.7%로 성장하여 2024년 29.0억불에 도달할 것으로 전망됨
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 (1차년도 : 9개월, 2차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘19년 5.5억원 이내 (총 정부출연금 13억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소ㆍ중견기업 ㅇ 기술료 징수 여부 : 징수

관리번호	2019-센서-일반-03				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형 원천기술형( ), 혁신제품형(O)			기술분류	전기전자부품 (센서부품)	-
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		스마트가전, 스마트팩토리, 스마트농장 등에 적용하는 스마트 복합 환경센서 모듈 기술 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
ㅇ 최종목표 : 초미세먼지, 온/습도 및 TVOCs(Total Volatile Organic Compounds) 등을 모니터링하는 통합 SoC 및 스마트 복합 환경 센서 모듈 기술개발 ㅇ 고정확도 초미세먼지(1.0㎛이하) 및 고감도 VOCs 가스 센서 기술 개발 평가/교정 장비 정밀도 향상 및 보정 최소화 기술 고감도 고선택성 VOCs 멀티가스 감지 나노소재 기술 초소형 저전력 센서 구조체 기술 온/습도 센싱 정보를 이용한 농도 보정 기술 ㅇ SoC 기반 디지털 복합환경센서 패키징 기술 개발 초미세먼지, 온/습도 및 VOCs 멀티가스센서 패키징 기술 ㅇ 센싱 신호처리 및 패턴 인식 SoC 기술 및 모듈 기술 개발 다중인자 센싱 신호처리용 아날로그 회로 개발 패턴 인식 알고리즘 개발 및 설계 기술 스마트 환경(주거, 오피스, 공장, 농업)등에 대응 가능한 센서 모듈 개발 스마트 환경에 사용가능한 복합 환경 센서 모듈기반 시제품 제작
2. 지원 필요성
ㅇ 비교적 최근에 촉발된 미세먼지 이슈로 인해 공기청정기와 에어컨 시장이 급성장 중에 있으며, 최근에는 종합적인 실내공기질에 대한 사람들의 관심 증대에 따라 기존 미세먼지 센서 뿐만 아니라, 새집증후군 등 환경성질환을 유발하는 휘발성유기 화합물을 측정하는 tVOC센서, 쾌적한 실내환경 관리를 위한 온/습도 센서들이 차례로 가전 및 공장 공기정화기기에 추가되고 있는 추세임 ㅇ 초미세먼지, 온/습도 및 VOCs 가스를 동시에 측정하고 공기질을 종합적으로 평가할 수 있는 SoC 기반 복합환경센서에 대한 시장 요구가 증대하고 있음 ㅇ 국내에는 이미 초미세먼지, 온/습도 및 VOCs 가스 센서 생산, 센서 ASIC 개발 및 다종 센서 패키징 기술을 보유한 중소기업들이 있으므로 이들의 기술협력을 통한 조기 개발이 가능함 ㅇ 환경센서 세계시장은 2018년 13.7억불에서 연평균 9.9% 성장하여 2023년에는 21.9억불에 도달할 것으로 전망됨
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 (1차년도 : 9개월, 2차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘19년 5.5억원 이내 (총 정부출연금 13억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소ㆍ중견기업 ㅇ 기술료 징수 여부 : 징수

관리번호	2019-센서-일반-04				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형 원천기술형( ), 혁신제품형(O)			기술분류	전기전자부품 (센서부품)	-
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		스마트기기의 외장 메탈에서도 동작 가능한 Force sensor 모듈 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
ㅇ 최종목표 : 스마트기기의 외장 메탈에서도 동작 가능한 Force sensor 모듈 개발 ㅇ 스마트 기기의 측면에서도 외부 압력을 감지하는 초소형 Force sensor 모듈개발 - 메탈 소자 하부에 장착 가능한 0.01kN단위의 고감도 센서 기술 개발 - 단순 압력을 감지뿐만 아니라 slide up/down 인식 가능한 센서 기술 개발 - 온도, 습도 등 외부환경에서도 균일한 정보를 제공할 수 있는 알고리즘 개발 ㅇ 스마트 기기에 적용한 Force sensor 모듈 시제품 제작
2. 지원 필요성
ㅇ 국내의 Force sensor 기술은 선진국 대비 열세이며 대부분의 수요는 수입에 의존하고 있는 실정임. 금속 아래에 적용 가능한 Force sensor 기술은 해외에도 아직 솔루션이 나와 있지 않기 때문에 선도적 지원을 통해 글로벌 경쟁력 확보가 필요함 ㅇ Force Sensor는 현재 대부분을 수입에 의존하고 있지만, 본 센서 사업의 경우 중소, 중견 기업 위주로 개발이 진행되고 있기 때문에 상용화에 성공할 경우 국내 중소, 중견기업의 외형적 성장에 크게 기여하게 될 것으로 전망됨 ㅇ Force Sensor의 시장규모는 2017년 21억 5천만 달러에서 2023년 30억 6억 달러로 연평균 5.9% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 이중 스마트기기용 Force Sensor 시장은 2023년 16.3억 달러 규모로 2017년부터 연평균 4.2% 성장이 예상됨
3. 지원기간/예산/추진체계
기간: 2년 이내 (1차년도 : 9개월, 2차년도 : 12개월) 정부출연금: ‘19년 5.5억원 이내 (총 정부출연금 13억원 이내) 주관기관 : 중소ㆍ중견기업 기술료 징수 여부: 징수

관리번호	2019-센서-일반-05				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형 원천기술형( ), 혁신제품형(O)			기술분류	전기전자부품 (센서부품)	-
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		광 위상배열 안테나 기반 초소형 사물인터넷용 모션센서 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
ㅇ 최종목표 : 모션 인식이 가능한 광 기반의 반도체 소자로 두께 5.0mm, 폭과 길이 10mm 이하의 초소형 ICT 모션 센서 및 모듈 기술 개발 ㅇ 두께 5.0 mm이하 소자의 크기 10⨯10 mm2 Ultra-small ICT 모션센서 소자 기술개발 - 송수신용 광 위상 배열 안테나 및 센서 기술 ㅇ 초소형 모듈 패키지 기술개발 - 고속, 고감도의 모션인식을 위한 근적외선 광 검출기 집적화 - 광원과 광 위상배열 안테나 칩 사이의 효율적인 패키지 ㅇ 모션 인식 알고리즘 기술개발 - 95% 이상의 제스처 패턴 분석 및 인식 알고리즘 - 초당 200 프레임 수준의 스캐닝 기술 개발 - 기술 상용화를 위한 API 기술 개발 - 플랫폼 기반 실시간 동작 및 안정화 기술 개발
2. 지원 필요성
ㅇ 차량 인포테이먼트, 스마트폰의 얼굴인식, 톨 게이트에서의 자동차 식별, 도로 및 횡단보도상의 보행자 식별 등 다양한 산업에서 응용이 가능하여 활용이 높은 기술로 3차원 입력장치, 웨어러블 디바이스, 능동형 게임기, 무선자동차, 의료기기 등의 분야에 폭넓게 적용 가능한 기술로 관련 기술 확보가 시급함 ㅇ 구글은 인피니언(Infineon)과 협업하여 가까운 거리(<1m)에서 손가락 제스처를 인지하는 60GHz 대역 레이더 기반의 초정밀 모션인지 기술을 발표하는 등 3D 기반 모션 컨트롤 분야를 선도하고 있으며, NVIDIA는 최근 근거리(<1m)에서 0.4~0.9mm 이하의 오차를 지닌 제스처인지 플랫폼을 만들고 플랫폼형태에서 SoC 센서 형태와 GPU중심의 제스처인지 가속기를 개발 중임 ㅇ 전 세계 모션 센서 시장은 2015년 35억 1,470만 달러에서 연평균 성장률 12.93%로 증가하여, 2020년에는 64억 5,490만 달러에 이를 것으로 전망됨. 세부적으로 광 센서 분야는 2015년 17억 8,189만 달러에서 연평균 성장률 13.76%로 증가하여, 2020년에는 33억 9,482만 달러에 이를 것으로 전망됨
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 (1차년도 : 9개월, 2차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘19년 5.5억원 이내 (총 정부출연금 13억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소ㆍ중견기업 ㅇ 기술료 징수 여부 : 징수

관리번호	2019-센서-일반-06				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형 원천기술형( ), 혁신제품형(O)			기술분류	전기전자부품 (센서부품)	-
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		200㎛급 IDE 적용 반도성 기판 기반 저항형 차량용 PM 감지센서 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
ㅇ 최종목표 : 200㎛급 IDE적용 반도성 기판 기반 저항형 차량용 PM 감지센서 개발 - 차량용 PM검지를 위한 최적 반도성 세라믹 설계인자 - 균일 비저항 반도성 세라믹 기판 제조기술 - 반도성 세라믹 기판상의 IDE 전극 형성기술 - 온도보상 IDE 설계기술 - PM검지 IDE와 온도보상 IDE 신호처리를 통한 온도보정 기술 - 차량용 PM 감지 센서 기반의 시제품 제작
2. 지원 필요성
ㅇ EURO6 시행 등 강화된 환경규제에 따라 디젤자동차의 DPF(Diesel Particle Filter) OBD(On-board diagnostics)를 위해 PM(Particulate Matter) 검지센서가 장착되고 있으며, 전량으로 수입되는 PM 감지 센서의 IDE 간격을 200㎛이상으로 형성하여 신뢰성을 확보하되 검지시간 및 검지감도를 기존 센서와 동등하게 유지할 수 있는 기술개발이 필요 ㅇ 현재 상용화된 PM 검지센서는 저항형 센서로 부도체 세라믹 기판 상에 수십㎛간격으로 IDE(InterDigitated Electrode)를 형성하고, IDE 사이에 PM 퇴적에 의한 link가 형성됨에 따른 저항 변화를 측정하며, 상용화된 제품들은 IDE 간격을 50㎛이하로 유지하고 있음. 윤활유나 촉매 등으로부터 발생할 수 있는 전도성 미립자 퇴적에 의해 IDE 단락 현상이 발생하는 경우 오작동하는 문제가 발생됨. 이에 따라 IDE 간격을 200㎛이상으로 형성하여 신뢰성을 확보가 필요함 ㅇ PM 감지센서 시장은 2017년 39억달러에서 2022년 49억달러로 예상하고 있으며, 연평균 9.8% 성장할 것으로 예상하고 있음. 특히, 유럽과 북미 쪽은 빠른 성장을 할 것으로 예상하고 있으며 연평균 10.5%의 고속 성장을 예상함
3. 지원기간/예산/추진체계
기간: 2년 이내 (1차년도 : 9개월, 2차년도 : 12개월) 정부출연금: ‘19년 5.5억원 이내 (총 정부출연금 13억원 이내) 주관기관 : 중소ㆍ중견기업 기술료 징수 여부: 징수

관리번호	2019-센서-일반-07				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형 원천기술형( ), 혁신제품형(O)			기술분류	전기전자부품 (센서부품)	-
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		차량의 세이프티 파워 윈도우용 비접촉 센서 기술개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
ㅇ 최종목표 : 차량의 파워윈도우에서 노약자의 장애 검지를 위한 세이프티 비접촉식 센서 개발 ㅇ 도어용 윈도우 영역에서 노약자의 손이나 경량 이물질을 검지 가능한 비접촉 센서 검지부 모듈 설계 및 제작 ㅇ 비접촉 센서 신호처리 모듈 및 S/W부 설계 및 제작 ㅇ 세이프티 파워 윈도우 센서 기능안전 대응 시나리오 개발 및 평가 ㅇ 이물질 검지 기준 정의, 실차 장착 시스템 평가 및 신뢰성 시험
2. 지원 필요성
ㅇ 전세계적으로 오토 파워 윈도우에 대하여 국제규격(북미 FMVSS, 유럽 EEC)과 국내 자동차안전관리기준에 따른 평가인증을 통해 안전을 도모하고는 있으나 윈도우 끼임에 의한 지속적인 어린이 사망사고가 발생됨에 따라 안전사고를 방지하기 위한 센서 기술 개발이 필요함 ㅇ 사회적으로 자동차용 오토 파워 윈도우에 대한 안전사고가 지속적으로 발생함에 따라 향후 강화된 국제 규격이 발효될 예정으로, 이에 대한 대응을 위해 기능안전 측면의 핵심 센서 기술개발이 필요함 ㅇ 아직 관련제품과 기준이 명확하지 않아 조기 상용화를 추진할 경우 시장선점을 통해 글로벌 경쟁력 확보가 가능한 것으로 판단됨 ㅇ 오토 파워 윈도우에서 안티 피치(Anti-pinch) 시장 규모는 2016년 6억 개이며, 2017년 8억 8천만개로 연평균 12.0%의 빠른 성장이 이루어지고 있음. 또한, 2023년에는 36억1천만 달러 시장의 형성하며, 약 12.8억 개로 수요가 늘어날 것으로 예상되고 있음
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 (1차년도 : 9개월, 2차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘19년 5.5억원 이내 (총 정부출연금 13억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소ㆍ중견기업 ㅇ 기술료 징수 여부 : 징수

관리번호	2019-센서-일반-08				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형 원천기술형( ), 혁신제품형(O)			기술분류	전기전자부품 (센서부품)	-
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		전기식 지진계 대체를 위한 광섬유격자 지진계 및 모니터링 시스템 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
ㅇ 최종목표 : 광섬유격자(FBG: Fiber Bragg Grating )센서를 이용한 지진계측 모니터링 시스템 개발 ㅇ 중력에 의한 광섬유격자 센서의 파장 변화량을 측정(변화곡선, 변화식 산출) ㅇ 지진 계측 범위 1G 이상 ㅇ 광섬유격자 특성 안정화용 패키징 기술 개발 ㅇ 온도에 의한 변화량 보상을 위한 센서 온도보정 디자인 ㅇ 건물 진동 감지 모니터링 시스템 구축 방안 수립 ㅇ 광섬유격자센서 지진 가속도센서의 성능 및 신뢰성에 관한 규격 개발 ㅇ 성능시험 절차서 개발 ㅇ 실제 지진과 유사한 환경에서 성능 시험 및 실증 시험 진행
2. 지원 필요성
ㅇ 대기업에서 자체 통신망을 이용한 광섬유센서 측정 서비스 사업 시작 및 계측기와 프로그램 제공으로 소규모 측정 대상물에도 시장 진입이 용이함. 기존의 연구 단계에서 벗어나 산업 전반에 걸쳐 광섬유 센서를 확대 적용하고 있는 단계로, 제철소, 발전소, 사일로 등 다방면의 수요처 증가 추세임. 하지만, 아직 수입의존도가 높으며 이를 극복 하기 위해 국내 기업의 내수 시장 점유율을 10.5% 수준으로 고도화하고 제철소, 발전소, 사일로 등 다방면의 수요처에 대한 대응이 필요함 ㅇ 미국시장의 경우 정부 주도하에 센서 기술을 핵심 기술로 선정해 개발을 추진하고 있으며, 이론적 고찰을 기반으로 국방 및 우주개발과 의학용 센서 기술에 집중적으로 활용중 ㅇ 계측 분야의 세계 시장 규모는 2,300억 달러, 미국이 40%이상을 점유하고 있으며 유럽이 약 30%를 차지하고 있음. 센서 제품과 관련된 직접적인 시장 외에 서비스 시장을 포함한 지속적인 성장이 전망되며 21년까지 1조 9천억 달러 규모의 성장이 전망 됨
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 (1차년도 : 9개월, 2차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘19년 5.12억원 이내 (총 정부출연금 13억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소ㆍ중견기업 ㅇ 기술료 징수 여부 : 징수

<(센서) 우선추진 - 품목지정 – 8>

관리번호	2019-센서-일반-09				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형 원천기술형( ), 혁신제품형(O)			기술분류	전기전자부품 (센서부품)	-
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		스마트 양식장 구축을 위한 수질측정 복합센서 및 통합시스템 상용화 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
ㅇ 최종목표 : 양식장의 수질환경(pH, 용존산소, 수온)을 실시간 모니터링 가능한 저비용/고성능 스마트 수질 측정 복합 센서 개발 ㅇ 다중 수질환경 인자(pH, 용존산소, 수온) 동시 측정을 위한 수질 측정 복합센서 및 통합제어반 개발 - 나노기술, 초미세가공 기술, 광기술을 이용한 복합센서 개발 - 센서 기능 자기 진단 및 상황인지 기능이 적용된 스마트 복합 센서 개발 - 양식장의 효율적 관리 및 사전 위기 대응을 위한 통합 제어 기술 플랫폼 개발 ㅇ 스마트 수질 측정 복합센서와 IoT연동 기술개발 (블루투스, 앱 등) ㅇ 스마트 수질 측정 복합센서 성능 검증 및 신뢰성 평가
2. 지원 필요성
ㅇ 국내 수질 측정 센서는 용존산소, pH, 총고형물, 탁도를 위주로 개발되고 있으며, 센서 관련 기술의 대부분을 선진 외국 업체들이 보유하고 있으며 높은 인지도로 국내 시장 대부분을 선점하고 있어 후발인 국내 기업이 시장 진입하기에는 낮은 신뢰성, 현장 적용 경험 취약 등 여러 가지 제약이 존재하여 관련 기술 확보가 필요함 ㅇ 1980년~1990년 양식 수산물 생산량은 연평균 10.8% 증가하였고 1990년~2000년에는 9.5% 증가 22년(1980년~2012년)간의 연평균 증가율인 8.6%가 증가되고 있지만, 2017년 183억원의 집단폐사와 같이 국내에서는 대량 폐사의 원인 수질에 대한 실시간 모니터링 및 경보체계 필요함 자동화 부재에 따른 늦은 대응으로 효율 저하 및 생산 원가 상승이 원인되고 있음 ㅇ 수질 계측기 업체는 대부분 중소기업이며, 수요가 많은 용존산소, pH, 총고형물을 측정하는 수질 계측기로 선진 해외 일본, 미국과 같은 IT 기술 기반에 환경 측정 및 모니터링 기술과 비교했을 때 기존의 타분야에서 사용하였던 응용기술을 수산환경에 IT 기반기술로 응용ㆍ확대가 필요함 ㅇ 자립형 물환경 센서 기술은 향후 전반적인 환경측정 및 모니터링 산업에 활용이 가능하여 세계시장 규모는 2017년 약 151억 달러 규모에서 2023년 205억 달러 수준이 될 것으로 전망됨.
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 (1차년도 : 9개월, 2차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘19년 5.12억원 이내 (총 정부출연금 13억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소ㆍ중견기업 ㅇ 기술료 징수 여부 : 징수

관리번호	2019-센서-일반-10				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형 원천기술형( ), 혁신제품형(O)			기술분류	전기전자부품 (센서부품)	-
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		지진으로 인한 구조물의 실시간변위 및 crack을 측정할수 있는 센서시스템 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
ㅇ 최종목표 : 지진으로 인한 구조물의 실시간변위 및 crack을 측정할 수 광센서측정시스템개발 ㅇ 구조물 crack 검출시스템개발 ㅇ crack 검출 head개발 ㅇ crack 검출을 위한 전송광원모듈 및 수광모듈개발 ㅇ 검출시스템 최적화를 위한 알고리즘개발 ㅇ 광센서기반 측정 센서 시스템 개발 (앱 및 응용 API 등) ㅇ 광센서기반 측정 센서 시스템의 검증 및 신뢰성 평가
2. 지원 필요성
ㅇ 광섬유형 브라그 격자는 파장분할 다중화 네트워크의 광통신 시스템에서 파장분할 다중화 필터로 가장 일반적으로 적용되어 왔으며, 통신 분야의 적용을 목적으로 한 기술개발 또한 진행되었음 ㅇ 현재 다른 산업에 적용하기 위한 광센서로의 개발이 진행되고 있으며, 국내에서도 이와 관련된 센서기반 응용 및 플랫폼 기술 확보가 필요함 ㅇ 브라그 격자형 광섬유 센서의 대표적인 선진업체는 Blue-Road Research와 Innovative FBG, 동경 측진사이며 변형율, 온도, 가속도, 압력, 변위, 지진등 여러 유형에 센서가 개발되고 있어 최근에는 브라그 격자 광섬유 센서의 개발 및 응용에 집중되고 있음 ㅇ 시장 전문 조사기관인 Frost & Sullivan에 따르면 광섬유 센서 세계 시장은 연평균 26.0%의 높은 성장으로 2020년에는 50억 달러 이상에 이를 것으로 전망함
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 (1차년도 : 9개월, 2차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘19년 5.12억원 이내 (총 정부출연금 13억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소ㆍ중견기업 ㅇ 기술료 징수 여부 : 징수