2020년도 구매조건부신제품개발사업

공동투자형 1차 과제제안서(RFP) 접수 안내

2020년 공동투자형 1차 지정공모 과제 지원을 위한 수요조사 과제제안서를 모집하오니, 아래의 사업안내 및 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.

1. 사업개요

□ 구매조건부신제품개발사업 공동투자형 R&D

◦ 투자기업*의 투자수요가 있는 공동투자 R&D를 지원하여 가치(공급)사슬의 경쟁력 확보 및 장기적인 파트너십 형성

* 중소기업과의 기술협력 촉진을 위해 중소벤처기업부와 R&D출연금을 조성한 대기업, 중견기업 및 공공기관

◦ 투자기업의 ’투자동의서‘ 제출 필수

□ 지원규모(‘20년 신규) : 과제 신청·접수 시 안내 예정

< 연간 신규과제 지원규모 >

과제구분		상반기		하반기		지원방식
		예산	과제수	예산	과제수
공동투자형	일반과제	60억원	20개	40억원	20개	자유		지정
	BIG3	90억원	30개	60억원	30개	자유		지정
	소부장	21억원	7개	26억원	13개	자유	지정		정책

<참고> 총 지원규모 내에서 상·하반기 지원 규모는 변동 가능

2. 과제유형 및 지원내용

□ 유형별 지원조건

구 분		지원규모 (정부출연금)	개발비 비중			투자기업
			정 부	주관기관 (현금부담비율*)	투자기업**
공동투자형	투자동의서	최대 3년, 12억 원 이내 (연간 한도X)	65% 이내	35% 이상 (현금 21% 이상)	정부출연금 대응 투자(1:1)(현금)	대기업, 공공기관
			65% 이내	35% 이상 (현금 21% 이상)	정부출연금 대응 투자(3:2)(현금)	중견기업

□ 지원방식

◦ 지정공모 : 투자기업에서 필요로 하는 신기술·신제품 수요품목을 제안하고, 중소기업이 수요품목을 지정하여 사업계획서 작성·신청

□ 지원분야

◦ 일반과제 : 투자기업의 투자수요가 있는 기술개발을 지원

◦ BIG3 : 시스템반도체, 바이오헬스, 미래형자동차 분야*의 기술개발을 지원

* 붙임 1의 BIG3 분야별 정의 참조

◦ 소부장 : 소재, 부품, 장비분야*의 기술개발을 지원

* 붙임 2의 소재, 부품, 장비 지원분야 및 제품 참조

3. 투자기업의 참여자격 및 역할

□ 투자기업 자격

◦ 중소기업과의 기술협력 촉진을 위해 중소벤처기업부와 R&D출연금을 조성한 대기업, 중견기업 및 공공기관

< 투자협약기금 참여현황(53개) >

▪ (대기업, 11개사) 포스코, 르노삼성자동차, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 현대홈쇼핑, 삼성전자, 한화에어로스페이스, 롯데마트, NS홈쇼핑, 스템코

▪ (중견기업, 21개사) 한솔테크닉스, 네이버, 인켈, 주성엔지니어링, 인성정보, 크루셜텍, 경창산업, 동양물산기업, 휴맥스, 오텍캐리어, 아진산업, 대동공업, 디아이씨, 톱텍, 국제종합기계, 세하, 아이즈비전, SFA반도체, 대상, JW홀딩스, 아모레퍼시픽

▪ (공공, 21개사) 한국전력공사, 한국동서발전, 한국서부발전, 한국남동발전, 한국남부발전, 한국중부발전, 한국수력원자력, 인천국제공항공사, 한국가스공사, 한국지역난방공사, 한국철도시설공단, 인천항만공사, 한국수자원공사, 한국석유공사, 한국철도공사, 한국토지주택공사, 한국국토정보공사, 부산항만공사, 한국도로공사, 한국가스기술공사, 한국조폐공사

□ 투자기업 역할

◦ 국산화 또는 신기술 제품개발을 위한 과제발굴

- 투자기업별로 과제 중복성*에 대한 검토 후 온라인제출(www.smtech.go.kr)

* 국가과학기술지식정보서비스(www.ntis.go.kr) 및 중소기업기술개발지원사업 종합관리 시스템(www.smtech.go.kr)에서 기지원 여부 및 중복성 등에 대한 선행조사 가능

◦ 과제수행에 대한 평가 및 관리·점검 협조

◦ 개발성공제품에 대해 성실한 구매 이행

4. 과제발굴 및 제출 요령

□ 과제발굴 원칙

① 신기술제품, 수입품의 국산화 제품을 개발하여 현저한 경제적 성과를 얻을 수 있고 기존 제품과의 차별성이 뚜렷한 과제

② 투자기업이 투자의사를 밝히고 ’투자동의서‘를 제출한 과제

③ 중소기업이 개발기간(3년) 내에 개발 및 시험이 가능하고, 개발 성공제품을 해당 투자기업에서 실제 구매하여 사용하는 과제

□ 제출요령

◦ 수요조사과제 : 투자기업에서 ’투자동의서‘와 함께 제안요구서를 작성하여 제출

- 과제제안서(RFP) 상세 작성은 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템(www.smtech.go.kr)에 담당자가 직접 입력(온라인 제출)

□ 제출서류

◦ 과제 제출 내용을 포함한 공문 1부

◦ 과제제안서 1부

◦ 투자동의서 1부

□ 접수기간 : 2020. 02. 07.(금) ~ 02. 21.(금), 18시 까지

□ 제출방법 : 온라인접수 및 신청·등록

☞ 중소기업종합관리시스템 (www.smtech.go.kr) 접속 → 회원가입 →  로그인 → 과제신청 → 과제기획 → 온라인수요조사 신청 → 수요조사 사업 목록 → 구매조건부신제품개발사업(공동투자형) 클릭 → 내용입력 후 파일첨부

5. 과제검증 및 추진절차

□ 제안된 과제는 과제발굴 원칙에 맞는지 여부와 정부지원 타당성 등을 확인한 후 우선순위에 따라 채택

□ 중복성 검증 : 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 및 NEP, NET, 성능인증 제품에 대한 검색 등을 통하여 중복성 실시

□ 전문가 검증 : 기술 분야별로 전문가로 구성된 평가위원회를 통해 지원 필요성 등 검토

□ 제외 과제

◦ 구매예상액이 정부출연금의 3배 미만인 과제

◦ 기술개발 목표 및 내용 등이 이미 국내에서 개발 완료되었거나, 기존제품의 성능을 단순 개선하는 과제(유사기술 포함)

◦ 정부로부터 출연 또는 보조금을 기지원 받은 기술개발 과제

◦ NET 또는 NEP 인증 내용과 유사하거나 동일한 과제

- NET 인증현황 : www.netmark.or.kr → 검색 → 상세검색

- NEP 인증현황 : www.buynp.or.kr → 제품검색 → 제품상세검색

□ 추진절차

접수공고	→	제안요구서 접수	→	과제검증평가 ·온라인공고*	→	사업계획서 신청·접수**
전문기관		전문기관		전문기관		중소기업
						↓
과제관리 ·사후관리	←	협약 및 자금지원	←	계약체결	←	사업계획서 평가
전문기관		전문기관→중소기업		투자기업↔중소기업		전문기관

* 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템(www.smtech.go.kr)을 통한 공고

** 유형 및 세부과제별 별도 공고

6. 문의처

※ 공고관련 자세한 내용은 홈페이지에서 확인
․ 중소기업기술개발종합관리시스템 : http://www.smtech.go.kr
․ 중소벤처기업부 홈페이지 : http://www.mss.go.kr
․ 카카오톡 플러스 친구 : “1357중소기업통합콜센터” / http://pf.kakao.com/_IIfqd

□ 사업안내

구 분	담당기관(부서)	문의사항	전 화
사업총괄	중소벤처기업부 (기술개발과)	시행계획 수립·총괄	1357
전문기관	중소기업기술정보진흥원 (기업협력기술평가실)	신청·접수, 과제평가, 과제관리, 정산·환수 등 사업집행	042-388-0711
투자기업 관리기관	대·중소기업· 농어업협력재단	투자기업 관리 등	02-368-8750
운영기관	국방기술품질원 (부품개발연구팀)	국방과제 발굴	055-751-5680

붙임 1		BIG3(시스템반도체, 미래형자동차, 바이오헬스) 분야별 정의

□ 정의

◦ 시스템반도체 분야의 정의

- 디지털화된 전기적 데이터를 연산하거나 제어·변환·가공 등의 처리 기능을 수행하는 전자소자로, 데이터 저장이 주 용도인 메모리 반도체와 달리 여러 기능을 단일 칩에 통합하여 경제성 및 편의성을 극대화하는 분야

※ 시스템 반도체는 응용 분야에 따라서 PC, 모바일, 가전, 자동차, 산업 등으로, 기능별로는 마이크로프로세서, 로직 IC, 아날로그 IC, 디지털 복합 IC, 센서가 융합된 시스템반도체 등으로 구분

◦ 미래형자동차 분야의 정의

- 환경 및 안전에 대한 규제 강화, ICT 기술발달 등 급변하는 자동차산업 패러다임에 대응하여 등장한 새로운 자동차 분야로, 전기·수소 등 새로운 동력원을 사용하는 친환경자동차 및 ICT 기술을 바탕으로 차량이 스스로 주행하는 자율주행자동차 등을 포함하는 분야

※ 전기자동차, 수소자동차, 자율주행차, 커넥티드카, 차량 연비향상을 위한 차체경량화 등으로 대분류 가능

◦ 바이오헬스 분야의 정의

- 환경생명공학, 의·약학 지식에 기초하여 인체에 사용되는 제품을 생산하거나 서비스를 제공하는 산업 분야

※ 의약품, 의료기기 등 제조업과 디지털 헬스케어 서비스 등 의료·건강관리 서비스업 포함

※ 디지털 헬스케어(지능형 건강관리, 개인용 헬스케어기기, 현장진단기기) 및 바이오 메디컬(신약, 진단, 첨단 재생의료, 바이오 메디컬) 포함

※ 한국보건산업진흥원은 보건제조산업(의약품, 의료기기, 화장품, 식품산업) 및 의료서비스산업으로 정의

붙임 2		소재, 부품, 장비 지원분야 및 제품

□ 6개 분야

전략 분야	제품		전략 분야	제품
기계 금속 (15개)	Fan&Blower 감속기 금속 3D 적층/절삭 장치 냉동오일 동력전달장치용 부품 발전용 연소 장비 고속·고정밀 베어링 산업용 누설 방지 부품 실린더(Cylinder) 압연부품 서보모터 정밀생산기계부품 제강설비부품 제강소재 초경량 및 고기능성을 가지는 금속 기반 이종접합·복합 소재		반도체 (12개)	고성능 반도체 패턴용 공정 소재 반도체 CMP 장비 및 부품 반도체 노광 공정/장치 반도체 세정 장비 및 부품 반도체 식각공정 부품 반도체 증착 장비 및 부품 반도체 측정/분석/검사 장비 및 부품 반도체 패키징 장비 및 부품 실리콘 웨이퍼 반도체용 특수가스 설비공정 Monitoring 장비 전력(파워)반도체(Power IC)
			자동차 (11개)	구동/제어 시스템 수소 저장·운반용 복합 소재 엔진 주변 부품 운전자 정보 시스템 자동차용 보조 공조 제품 자동차용 복합소재 자율주행 인지 및 판단 시스템 전장 및 제어·열관리 시스템 조향 부품 차량용 동력전달장치 현가장치 핵심부품
기초 화학 (9개)	3D 프린팅용 유·무기 소재 UV경화 수지 고성능 유·무기 하이브리드 코팅 소재 슈퍼엔지니어링 플라스틱 고부가 에폭시수지 유기섬유 점접착제 친환경 직물 가공 플루오린 레진
			전기 전자 (16개)	MLCC RF부품 고유전율 RF용 유전체 소재 광센서 광학부품 및 기기 레이저 및 응용 수동소자 스위칭 소자 유해가스 검지 소재 이차전지 분리막 이차전지 전극/전해액 첨가 소재 이차전지용 파우치 자가발전용 유·무기 소재 전자부품용 고성능 방열 소재 전자재료용 전구체 소재 태양전지용 소재
디스 플레이 (11개)	OLED 발광소재 고유연·고경도 디스플레이용 소재 디스플레이용 Repair 장비 및 부품 디스플레이용 검사 장비 및 부품 디스플레이용 광·전자기 세라믹 디스플레이용 배리어 필름 디스플레이용 양자점 소재 디스플레이용 잉크젯 프린팅 장비 및 부품 디스플레이용 증착 및 식각 장비 및 부품 박막봉지 소재/장비 이방성 전도 필름

1. 기계금속

구분	제품	정의
1	Fan&Blower	팬과 송풍기는 인공적으로 유체 흐름을 만들어 공기를 이동시키는 유체기계장치를 의미하며, 축류식 또는 원심식의 송풍기에서 송풍압력 1[kg/cm2g] 이하의 유체기계장치를 터보 송풍기라 하며, 토출 압력이 1000 mmAq 미만의 유체기계장치를 터보 팬이라 지칭함
2	감속기	고속 회전하는 모터를 감속하여 회전력을 증가시키는 부품으로 하모닉감속기(경량･정밀한 소형로봇용), RV감속기(높은 강성으로 대형로봇용), 기타 감속기로 구분
3	금속 3D 적층/절삭 장치	금속을 포함한 다양한 소재의 3차원 적층을 부품의 생산에 직접 적용하기 위한 기술과 다양한 절삭공정 간의 복합 기술 개발. 고경도절삭공구 및 공작가공기계를 포함
4	냉동오일	냉동기에 사용되는 윤활유로서 냉매가스와 혼합되어 압축기의 베어링, 실린더와 피스톤사이의 마찰 및 마모를 줄이는 윤활작용, 마찰열을 흡수하는 냉각작용, 샤프트 실과 피스톤링 밀봉작용을 수행하므로 압축기가 설치되는 모든 히트펌프 제품에 사용
5	동력전달장치용 부품	엔진에서 생성된 동력을 전달하는 장치 및 부품으로서, 토크를 전달하기 위해 사용되는 드라이브 커플링, 차량의 주행에 필요한 동력장치의 연결 요소 부품인 탄소강 플랜저, 드라이브 커플링 등을 포함.
6	발전용 연소 장비	화학연료를 연소할 때 생기는 고압, 고온 가스의 에너지를 이용하는 발전 장치로써, 가스터빈 및 열교환기가 포함됨
7	고속·고정밀 베어링	베어링은 축 하중을 지지하고 축의 회전을 원활하게 하는 핵심기계요소부품으로 구름베어링계의 롤러와 볼베어링, 미끄럼 베어링계의 저어널, 자기, 유정압, 공기 베어링 및 Squeeze film damper 베어링 등 다양한 형태와 제품이 산업계에서 활용
8	산업용 누설 방지 부품	산업용으로 사용되는 배관의 두 연결 간에 압력, 부식, 팽창 및 수축 등 으로 발생되는 누설을 방지하기 위한 제품으로 씰링부품, 배관이음 장치 등을 포함
9	실린더(Cylinder)	압축공기 또는 작동유가 가지고 있는 에너지를 이용하여, 피스톤이 직선왕복운동을 통해 기계적인 일을 이루어 내는 장치이며, 건설장비･지게차･고소작업차 등에서 움직임을 발생시키는 액추에이터 역할을 하는 장치
10	압연부품	압연(rolling)은 금속재료를 회전하는 롤 사이로 통과시켜 다양한 형태로 가공하는 방법으로 반복적으로 사용되므로 고강도, 고내마모성, 고내 피로성이 요구되는 공정으로 품질 향상을 위한 연마지석, 압연롤 등을 포함
11	서보모터	주어진 신호에 따라 위치, 속도, 가속도 등을 신속하고 정확하게 제어할 수 있는 모터로 제조용 로봇 및 각종장비의 구동에 사용
12	정밀생산기계부품	절삭가공 시스템, 초정밀 가공시스템 등 정밀생산기계의 관련 부품을 의미하며 LM가이드, 볼스크류, 스핀들 등 핵심부품을 포함
13	제강설비부품	쇳물을 끓이는 전기로에서 중간소재인 빌럿을 생성시키는 주조설비까지를 의미하는 제강설비 부품으로서 세척·냉각 등을 위한 제출 Spray Nozzle, 주형 수명 단축 방지를 위한 몰드동판코팅 등을 포함
14	제강소재	쇳물에서 불순물을 제거해 강철을 만드는 제강공정에서 제품의 표면품질에 직접적인 영향을 미치는 필수 소모자재로서 MHP, 몰드 플럭스(Mold Flux) 등을 포함
15	초경량 및 고기능성을 가지는 금속 기반 이종접합·복합 소재	기존의 금속소재에 비해서 최소 1/10 이하의 무게를 보이거나 방청/방열 등의 다양한 기능을 보유하고 있는 금속, 금속/유기 이종접합, 복합 소재로서, 니켈도금강판, 베릴륨동(Cu-Be alloy), 솔더링용 플럭스 무계목 강관, 클레드 튜브 등을 포함함

2. 기초화학

구분	제품	정의
1	3D 프린팅용 유·무기 소재	3D 프린트에 적합한 특성을 지니는 모든 유/무기 소재를 통칭하며 용융점을 가진 금속 잉크 소재, 생체 적합성을 보이는 유기물 소재, 세라믹 기반 3D 프린팅 잉크 소재를 포함
2	UV경화 수지	용재의 휘발건조공정 없이 자외선 조사에 의해 제품이 경화ㆍ건조ㆍ점접착(UV Curing) 되는 UV 접착 소재 및 VOC에 의한 환경문제를 해결할 수 있는 특수 점·접착제, 친환경 UV 경화 도료를 포함
3	고성능 유·무기 하이브리드 코팅 소재	고해상도 디스플레이에서 요구되는 광효율의 증대 및 휘도 향상을 위해서 사용되거나, 이외에 선명한 코팅을 위해 사용되는 유무기 단일/복합 소재로 컬러런트 소재, SRP 잉크 등을 포함
4	슈퍼엔지니어링 플라스틱	내열성, 내약품성, 난연성, 양산성, 경량성, 전기절연성 등이 우수하여 자동차 및 전기, 전자, IT용 고내열 부품에 사용 가능한 플라스틱 수지로 아크릴 수지 등을 포함
5	고부가 에폭시수지	2개 이상 옥시란기를 가지는 단량체 포함 복합수지로 우수한 물리적 특성(접착력, 절연성, 방수성, 내열성 등)을 가져 반도체 패키징, 복합재, 코팅, 접착용으로 사용
6	유기섬유	건축･토목, 우주･항공, 자동차 등의 바디 또는 구조재, 안전 보호복 및 장구류, 해양용 로프 등으로 사용가능한 높은 비강도와 비탄성률을 가지는 유기계 섬유(초고분자량PE 섬유, LCP섬유, PBO섬유 등)와 이를 이용한 복합재 성형용 중간기재(건축, 토목, 해양용 로프 등)와 이를 생산하는 장비 및 부품
7	점접착제	화학적, 기계적 표면 부착 힘을 통해 부품들을 함께 결합하고 유지할 수 있는 물질로 정의되고, 기존의 솔더링, 브레이징, 용접 등의 조립 방법 혹은 전형적인 기계적 패스너를 사용하는 방법과 다른 형태로 여러 부품들을 결합하는 것으로 수성점착제, 디스플레이용 점/접착제, 자동차 구조용 점/접착제 등을 포함
8	친환경 직물 가공	친환경 직물 가공은 면제품에 디지털 프린팅, DTG(Direct To Garment)방식에 적용하여 원단의 구김방지, 형태안정성, 강도, 내구성이 개선되고 액체암모니아 회수율이 높은 친환경첨단가공기술로, 디지털 잉크 소재 (텍스 타일용), 암모니아 가공을 포함함
9	플루오린 레진	C-C결합으로 이루어지는 폴리올레핀과 같은 결합으로 이루어지며 폴리올레핀 수소의 일부 또는 전부가 불소원자로 대치된 구조를 가진 합성수지로, 자동차, 항공기, 반도체, 정보통신기기 및 가정용품 등에 쓰이며, 불소계 화합물 등을 포함

3. 디스플레이

구분	제품	정의
1	OLED 발광소재	OLED 발광소자 구현 시 필요한 기능성 소재로서, 엑시톤이 형성되는 발광층내 Dopant 및 소재, 전자와 정공의 수송 특성을 향상시켜줄 수 있는 수송층 소재, 픽셀을 나누기 위한 격벽 소재, 광전자 및 열적 기능을 가진 기능성 도료 등이 포함됨
2	고유연·고경도 디스플레이용 소재	패널 기판에 부착 또는 코팅하여 편광 생성 및 위상차 조정 등 광학적 특성 부여, 산소･수분･UV 차단 및 디스플레이 소자 표면 보호 등을 위한 필름(소재)로 플로오린 플리이미드 필름, PVA 필름, 위상차 필름 등이 있음
3	디스플레이용 Repair 장비 및 부품	OLED, u-LED 의 최종 검사 후 불량된 화소를 repair 하는 장비로 디스플레이용 Repair 장비 및 부품을 포함
4	디스플레이용 검사 장비 및 부품	디스플레이 제조 공정의 각 단계별로 필요한 각종 검사 장비로써 패턴, 점등, 이물 등의 검사에 쓰임
5	디스플레이용 광∙전자기 세라믹	디스플레이용 광자(photon) 또는 전자(electron)의 제어 및 변환을 위한 세라믹 소재로 TFT 반도체, 세라믹 소재를 포함
6	디스플레이용 배리어 필름	디스플레이용 배리어 필름은 플라스틱 필름 기판위에 유기막과 무기막을 적층해 수분과 산소의 침투를 차단하는 성능(기체 투과도)을 조절하는 광학필름
7	디스플레이용 양자점 소재	디스플레이에 적용되는 반도체 나노 입자로, 전류구동을 통해 발광하거나(전계발광), LCD의 Blue light을 받아서, Green 혹은 Red 빛으로 변환(광발광)시키는 역할(결정의 크기와 전압에 따라 스스로 다양한 색의 빛을 내는 물질)
8	디스플레이용 잉크젯 프린팅 장비 및 부품	TFT, 박막봉지, 모듈 공정 등에 사용되는 프린터 및 관련 부품
9	디스플레이용 증착 및 식각 장비 및 부품	진공 및 플라즈마를 이용하는 박막 증착 및 식각 장비로써 CVD, sputter, dry etcher, FMM(Fine Metal Mask) 등 포함
10	박막봉지 소재/장비	크랙, 세탁, 드라이클리닝, 자외선, 열 등 외부 충격으로부터 강한 특성을 가진 OLED 박막봉지 소재 기술 및 유·무기 소재를 박막형태로 적층하여 OLED를 봉지하기 위한 장비 기술
11	이방성 전도 필름	디스플레이 패널에 전기 신호를 공급하는 PCB를 전기적으로 접속시키는 전도성 접착제(필름) 및 이를 제조하기 위한 도전볼로 디스플레이 외에도 스마트폰 등 각종 전자기기에 광범위하게 사용

4. 반도체

구분	제품	정의
1	고성능 반도체 패턴용 공정 소재	고성능 반도체 소자를 구현하기 위한 반도체 제조공정에 사용되는 핵심 소재로서, 광개시제, EUV 포토레지스트, EUV Photoresist용 Rinse 등이 포함
2	반도체 CMP 장비 및 부품	반도체 소자 집적도를 높이기 위해 Wafer상 각 단위공정의 박막 단차를 없애고 평탄하게 만드는 공정 및 장비 기술
3	반도체 노광 공정/장치	회로 패턴이 담긴 마스크에 빛을 통과시켜, 감광액 막이 형성된 웨이퍼 표면에 회로 패턴을 그리는 노광 공정에 사용되는 장비로써, 블랭크마스크, 반도체 노광 장치, 리소그래피 mask writer가 포함됨
4	반도체 세정 장비 및 부품	반도체 소자의 미세화로 수율과 신뢰성의 향상을 위해 공정상에 발생되는 파티클과 금소입자와 같은 불순물을 제거하는 공정 및 장비기술(습식세정, 건식세정)에 사용되는 장비로, Single SPM(Sulfuric Peroxide Mixture) 세정장비 등이 포함됨
5	반도체 식각공정 부품	식각(에칭)은 반도체 웨이퍼 위에 쌓인 불필요한 부분을 깍아내는 작업으로 반도체 공정에 필수적인 작업이며, 공정미세화 작업을 위하여 정전척,보론(Boron – SiC edge ring) 등 핵심기술을 포함하는 장비 및 부품
6	반도체 증착 장비 및 부품	반도체 소자를 구동하기 위해 필요한 다양한 물질(절연막, 금속막, 기타 박막)을 얇은 두께의 박을 만드는 공정 및 장비 기술을 의미하며, 진공펌프, 히터, 터보식 펌프, MFC(Mass Flow Controller), CVD(Chemical Vapor Deposition) 장비를 포함
7	반도체 측정/분석/검사 장비 및 부품	반도체소자의 제조 과정에서 Wafer상에 발생되는 물리적, 화학적 및 전기적 특성이 정상, 비정상인지를 확인하는 기술로 배선의 미세화 고집적화로 각종 측정, 분석, 검사의 측정 정밀도는 더욱 높은 수준 요구되며, Bare Wafer 평탄도 검사장비, 반도체 테스터, 2차원 측정기 등과 같은 장비를 사용함
8	반도체 패키징 장비 및 부품	반도체소자의 제조 후 최종 패키징 및 외부 환경으로부터 반도체칩을 보호하고 단자 간 연결을 위한 전기적인 상호배선, 전력공급, 방열, 집적회로(IC)를 보호하는 일련의 장비 기술로서, DIW(Deionized Water)-CO2 GENERATOR 및 웨이퍼 절단장비 등을 포함
9	실리콘 웨이퍼	실리콘 웨이퍼는 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 단결정 기판으로 전기적으로 반도체 특성이 있으며 얇고 둥근 원판 형태로 표면 영역의 품질 수준 및 형태에 따라 경면(Polished), 에피(Epitaxial) 웨이퍼 등으로 분류되고, 시스템반도체 소자용으로는 경면 웨이퍼 위로 고품질의 얇은 두께의 실리콘 에피층을 성장시킨 에피 웨이퍼가 주로 사용
10	반도체용 특수가스	반도체용 특수가스는 반도체 제조공정의 에피텍시 공정, 에칭, 세정, 이온 주입, 도핑, 어닐링 등 특수한 목적으로 사용되는 가스를 의미하며, 초고순도 불화수소(HF), TDMAS(Tri(Dimethylamino) Silane), 11BF3, CHF3, CO, CO2, Kr, Xe 등이 포함됨
11	설비공정 Monitoring 장비	반도체의 고집적화 및 미세화로 인해 생산 효율성 및 효과적인 라인 유지관리를 목적으로 요구되는 설비 및 공정 모니터링을 위한 측정 장비 및 시스템이며, 궁극적으로 라인 유지비용 절감 및 제품 불량개선을 목적으로 함
12	전력(파워)반도체(Power IC)	전기에너지 활용을 위해 직류/교류 변환, 전압/주파수 변화 등의 역할을 수행하는 반도체로 전력변환장치(컨버터)에 사용

5. 자동차

구분	제품	정의
1	구동/제어 시스템	내연기관을 구비하지 않은 차량에서 동력을 발생하는 장치로서, 자동차용 모터, 자동유압부품, 감속기, 전력반도체 소자 등의 부품들로 구성
2	수소 저장·운반용 복합 소재	수소 스테이션용 금속 소재 및 수소 운반에 필요한 탱크 소재, 수소 저장을 위한 수소저장금속, 탄소섬유 등 유기소재, 복합소재 및 액화수소 저장 용기소재 등을 포함
3	엔진 주변 부품	자동차를 구동시키기 위한 동력을 발생 시키는 장치인 엔진을 구성하는 주변 부품으로, 실린더 블록 등 기관 주요부를 비롯하여 밸브장치, 윤활장치, 냉각장치, 연료장치, 점화플러그 등의 점화 장치로 구성되어 있으며 제너레이터, 체인텐셔너, 밸브 등의 주변 부품을 포함
4	운전자 정보 시스템	운전자정보시스템은 운전자/탑승자와 차량을 연결해주는 정보전달 모듈로 통신(ITS연동)을 통해 차량, 운전자, 인프라, 인포테인먼트(AVN) 등 다양한 정보를 수집, 저장, 가공, 분석하여 운전자에게 오감을 통해 주변 상황을 직관적이고 명확하게 인지하도록 제공하는 편의 기술 *칵핏(Cockpit : 운전석 모듈)으로도 불리고 있으며 차량운행에 필요한 정보를 제공해주는 디스플레이, 기능별 작동을 위한 OS/플랫폼/SW 등을 포함하는 HMI/UI/UX 및 운전자에게 전달하는 AVN 등을 포함
5	자동차용 보조 공조 제품	자동차용 보조 공조 제품은 인체와 직접 접촉하는 부분으로 밀접하게 영향을 미치는 시트의 온열 및 통풍 제품을 말하며, 온열 및 통풍 제품은 통합 또는 개별적인 구동과 그 주변 제품의 보조 공조 시스템으로 온도 모니터링 장치, HVAC sensing & control이 포함
6	자동차용 복합소재	강도와 탄성률이 높은 탄소섬유와 고분자인 수지가 복합된 재료 및 제품으로 정의되고, 불소고무소재 및 이를 활용한 자동차 덮개 관련 부품들을 포함
7	자율주행 인지 및 판단 시스템	레벨2 이상의 자율주행차량 운행을 위한 센서, 딥러닝, 클라우드 기반 주행환경 인식 기술로 자동차용 센서인 LIDAR, RADAR를 포함
8	전장 및 제어∙열관리 시스템	공조 및 차량 부품의 온도관리(쿨링시스템)/ 전력변환 장치 및 전력모듈/ 센서, 고장진단 등 안전성 확보를 위한 시스템으로 스마트 정션 박스, ESP 컨트롤 유닛, 인버터 차량용 전자제어장치를 포함
9	조향 부품	자동차의 주행방향을 바꾸기 위한 장치이며 조향 휠, 조향기어상자, 피트먼 암, 드래그링크, 타이로드, 조향 너클 등으로 구성되어 있으며, 랙 & 피니언형 조향기어, 하우징 부품, 유압 샤프트, 유량제어밸브(FCV) 등이 있음. 조향장치는 선회반경이 되도록 작고 고속주행에서 차량의 선회가 안정하게 되어야 하며 또한 조향조작이 가볍게 되고 자유로와야 함
10	차량용 동력전달장치	엔진의 동력(출력)을 구동 바퀴에 까지 전달하는 여러 구성부품의 총칭이며 클러치, 변속기, 드라이브라인, 종감속기어, 차종기어장치, 구동차축 및 구동바퀴 등으로 구성되어 있으며, 핵심 부품으로 SBW 액츄에이터, 롤러 베어링, 차량용 기어박스를 포함
11	현가장치 핵심부품	차축을 현가스프링으로 연결하는 장치이며 노면에서의 충격을 완충하여 차체나 기관에 직접 전달되는 것을 방지하며, 현가장치는 현가스프링, 쇼크업소버, 토션 스프링, 코일 스프링 등의 주요 부품을 포함

6. 전기전자

구분	제품	정의
1	MLCC	일시적으로 전하를 충전하고 전기 Noise 제거 역할을 하는 수백 층 이상의 세라믹 유전체와 내부 금속전극을 상호 교차된 층 구조로 적층한 초소형 캐패시터 * 축전지 기능: 전자회로에서 빠른 속도로 전류를 충전과 방전을 하며 전압을 조절하고, IC의 안정된 작동을 위해 전원을 제어 * 필터기능: 직류를 통하지 않고(차단) 교류를 통과시키는 성질을 이용하여 특정주파수 성분만을 추출 제거
2	RF부품	베이스밴드 신호를 무선신호로 또는 그 반대의 과정의 수행하는 부품 및 그 구성 소재로, 스마트폰 및 무선통신기기에 사용되며, 안테나, LC필터 등 RF Filter, RF부품 Wafer 원판 등을 포함
3	고유전율 RF용 유전체 소재	차세대 5G+에 따른 고주파를 손실하지 않고 수/발신 하기 위한 MLCC용 유전체 소재로 RF 모듈에서 핵심 소재로써, 커패시터의 형태로 분말 공정, 증착 공정등의 다양한 공정을 통해 소자화할 수 있는 세라믹 유전체 소재를 의미
4	광센서	광센서란 빛을 감지하는 장치로, 빛에 대한 정보를 전기신호로 변환하여 전기의 절연상태를 검지하는 것으로 대표적으로 광전 증폭관(PMT), 포토 다이오드, 포토 트랜지스터 등을 포함
5	광학부품 및 기기	광학부품은 광학적 정보를 디지털 정보로 변환시키는 부품으로, 모바일 기기, 스마트 가전, 자동차 및 IoT 등에서 사진, 동영상의 촬영, 사물인식, 자율주행 자동차, 운전자 인식, 드론, 광통신 등의 용도에 활용되는 모듈 및 이를 구성하는 부품으로, 레이저 다이오드, 광통신용 렌즈를 포함
6	레이저 및 응용	펌프 레이저 다이오드, Active 광섬유, Passive 광섬유, 레이저 공진기용 미러 및 광격자, 출력광 Delivery 광섬유, 전원 공급 장치에 사용되는 모듈 및 부품을 포함, 응용하는 장치로 광섬유를 포함
7	수동소자	전기회로에서 전기적 에너지를 전달 또는 흡수할 뿐 증폭, 전기에너지의 변환 등 능동적 기능을 가지지 않는 소자를 의미하며, 수동소자에는 각기 그들의 저항값·정전용량값·인덕턴스의 값이 고정되어 있는 것과 그 값이 변하는 것이 있음. 대표적인 예로는 저항, 릴레이, 콘덴서, 칩 인덕터, 주파수발생기(Crystal Clock 생성기) 등이 있음
8	스위칭 소자	전기회로의 개폐나 접속상태를 변경하기 위해서 사용하는 기구로, 접점 세트에 기계적으로 연결된 액추에이터로 구성된 전자 기계 장치. 다양한 액추에이터, 전기 사양, 단자부, 회로 및 보호 등급(IP65,66,67,68) 으로 다양하게 구성되어 제공되며 탁월한 유연성과 성능을 제공하며 대표적으로 초소형마이크로 스위치가 있음
9	유해가스 검지 소재	CO, CO2, H2, NO2 등의 가스센서는 현재 공정라인에서 누출될 수 있는 가스를 최소 ppb에서 고농도 가스까지 검지할 수 있는 소재 및 소자를 포함
10	이차전지 분리막	이차전지의 양극과 음극의 직접적 접촉을 물리적으로 차단하면서 전해질내 이온 이동 통로를 제공하는 막
11	이차전지 전극/전해액 첨가 소재	이차전지의 주요 소재인 전극 및 전해액 내에 성능 개선을 위해 첨가되는 물질로 바인더와 전해액 첨가제 등을 포함
12	이차전지용 파우치	이차전지 내 구성품(전해액, 양극재 등)을 저장하고, 외부 충격으로부터 보호하기 위한 배터리셀의 외장재
13	자가발전용 유·무기 소재	다양한 환경에서 적용 가능 (유연/스트레쳐블)한 소재로서 Piezoelectric 발전, 마찰전기 발전, 태양발전 등 스스로 전력이 생산가능한 소재
14	전자부품용 고성능 방열 소재	소형 CPU나 전기차 등 전자부품에서 발생하는 열을 외부로 방출시키거나 열의 전송경로에서 원활하게 전달되도록 중개하는 방열 소재
15	전자재료용 전구체 소재	ALD (원자층 증착법), MOCVD, CVD, PECVD 등 반도체 증착공정에 전반적으로 사용되는 전구체(Precusor) 소재
16	태양전지용 소재	태양전지에 사용되는 다결정 실리콘 웨이퍼, 백시트(Backsheet), 은분말(Ag Powder) 소재 제조 기술